|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL** | | | **Data da Emissão:** | 25/09/2012 |
| **Código:** | POP SQD A |
| **PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO** | | | **Revisão:** | Emissão inicial |
| **Mecanismo:** | SQD | **Elaborado por:** |  | **Data da Revisão:** | - |
| **Grupo:** | Grupo A | **Aprovado por:** |  | **Página:** | 1 de 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Recinto:** | Cela | **Local:** | Cela |

|  |
| --- |
| **Objetivo:** Avaliação dos aspectos físicos da infraestrutura diretamente relacionada à cela. |
| **PROCEDIMENTO** |
| 1. Executante   Verificador Independente.   1. Recursos necessários   - Formulário de verificação FV SQD A.  - Planilha PL Compilação VI.  - Monitor de segurança da Concessionária (presença em tempo integral durante a verificação).  - Rádio de comunicação portado pelo monitor de segurança.   1. Procedimento de verificação   3.1 – Solicitar que o monitor de segurança abra a porta da cela e faça a retirada do(s) preso(s) caso esteja ocupada.  3.2 – Entrar na cela, realizar a verificação minuciosa de cada item a seguir e registrar a avaliação no formulário de verificação FV SQD A.  3.2.1 – Inspecionar visualmente e manualmente o vaso sanitário, conferindo se sua fixação e integridade estão adequadas.  3.2.2 – Acionar o vaso sanitário e conferir o correto funcionamento.  3.2.3 – Acionar a torneira e conferir o correto funcionamento.  3.2.4 – Acionar a pia e conferir o correto funcionamento.  3.2.5 – Se a cela for individual: acionar o chuveiro e conferir o correto funcionamento.  3.2.6 – Conferir se as seteiras estão desobstruídas, fornecendo iluminação natural e circulação de ar adequada.  3.2.7 – Acionar a lâmpada e conferir o correto funcionamento.  3.2.8 – Realizar a inspeção visual da infraestrutura da cela, conferindo o bom estado de conservação e integridade do piso, paredes, teto, cama(s), prateleira(s), mesa(s) e cadeira(s).  3.2.9 – Com o auxílio do bastão, bater no piso, paredes, teto, cama(s), prateleira(s), mesa(s) e cadeira(s), atentando às alterações de som que não sejam características e também a existência de buracos e/ou locais onde possam ser escondidos objetos e/ou materiais não autorizados.  3.2.10 – Inspecionar visualmente e manualmente a porta da cela, conferindo se sua fixação e integridade estão adequadas.  3.2.11 – Solicitar que o monitor de segurança realize a abertura e fechamento da porta.  3.2.12 – Conferir se o travamento da porta está adequado.   * 1. – Comunicar o fim da verificação da cela ao monitor de segurança.   2. – Inserir na planilha PL Compilação VI todos os itens registrados no formulário de verificação FV SQD A.   3.5 – Com o uso da planilha PL Compilação VI, calcular o valor do SQD. |